附件1：安宁市第一人民医院医用转运车、手术对接车等医疗设备采购项目采购需求
医用转运车   数量：8台
1、规格：全长约2150mm，全宽约870mm，其中床板长约1880mm，床板宽约620mm，高低升降580 - 900mm，背部升降0-90°，膝部升降0-40°，倾斜调节-18°- 18°；
2、安全工作载荷：大于等于220KG；
3、背部升降系统：采用2根优质静音气弹簧控制，承重能力更强、更安全。
4、高低升降系统：采用液压助力装置。
5、床板：采用厚度≥5mm抗倍特材质，可透X射线，强度高，不易变形，确保紧急情况下，抢救患者做心肺复苏时，更有安全性。
6、框架：采用优质冷轧光亮钢材，确保其平整性及材质刚性和韧性。
7、喷涂：增加磷化处理，涂附着力更强，保证钢材管子内部不生锈。 
8、护栏：高强度6档金属折叠护栏，强度高，使患者更安全，同时便于转运患者。
9、角度计：床架两侧各有1个角度计，显示床体前后倾斜角度，便于临床特殊要求。
10、脚轮：采用直径约200mm中控静音脚轮，床四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定，方便医护人员操作。
11、中心第五轮系统：床两侧都有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即直行状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。
12、托盘：床体下有一体式ABS材质托盘，可放置氧气瓶，托盘承重大于等于10Kg。
13、收藏架：配有输液架的收藏架。
14、床垫：床垫厚度≥70mm，患者平躺舒适，采用面料表面防水处理，易于清洗，床垫上配有魔术贴，起到防滑作用，装有拉链，外部面料可水洗。
15、记录台：床尾配有记录台，台面可向前、后两面水平放置，可作为记录台或监护台使用，不用时可收纳放置，不占用空间。
16、床体四角配有防撞缓冲轮，通过狭窄通道时，床体起到防撞效果，保护床身作用。
17、病床两侧有附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。
18、抢救床前后均配有转运推行把手，不用时可隐藏，不占空间。
19、配置清单：床本体1台；6档铝合金护栏2个；中控脚轮4只；中控锁定踏板4套；中心第五轮系统1套；升降油压缸2个；背部升降气压弹簧2个；膝部手摇柄1个；托盘1个；输液架1根；标准输液架插孔4个；防水床垫 1张；记录台1个；

手术对接车   数量：4台
1、规格：约3900*600*650-950mm ，升降行程：≥300mm；
2、用途：适用于手术室，ICU等无菌病区病人运送，使病人安全过床、抢救及护理等，采用中心轮控制系统，设有定向，万向运输，医护人员可单独运送患者。
3、车体框架采用优质钢管，车面采用PP工程塑料注塑成型，三角形支架采用≥2.5mm厚冷轧钢板一次性冲压成型，高精度焊接工艺保证焊接质量，床体坚固可承载≥280kg;
4、下隐藏式安全护栏，采用PP材质，腿部护栏达到相应长度，使安全得到保障，气弹簧辅助自动下降，操作方便，不占空间，有利于转移病人护理操作；
5、对接车对接轨道采用优质合金铝型材，在过床面运动过程中平稳可靠，连接部件采用优质304#不锈钢。
6、双片中控三档静音轮，刹车、万向、导向三档操控，先进中控技术，脚轮骨架采用航空铝材料一次性压轴而成，稳固可靠；
7、床身采用环保粉沫喷塑处理，粉沫通过相关要求检测、抗菌检测，需要提供相应检测报告;
8、背部气弹簧可快速调节，背部起升≥60°,可单手操作；
9、整体升降采用摇杆式设计，升降行程≥300mm，摇把采用双向过盈保护，延长产品使用寿命，两单车可独立调节升降，达到同一水平床架可滑移，不锈钢摇手柄可折叠；
10、丝杆采用铜螺母经久耐用；
11、床面滑移至某一床架时可自动锁紧并设保险装置，确保床面滑动;
12、每辆单车均采用先进的中控刹车系统，在运送或对接时更可靠、稳定;
13、对接车采用快速对接系统，设有自动平等锁紧，保险、平衡装置，使两单车对接时不外移，保证床面滑移更平稳、可靠;
14、每套对接车配置：两单车、床面、床体、床垫、护栏、输液杆架、脚轮、摇把等。



[bookmark: _GoBack]抢救车   数量：1台
1.规格：约740mm*520mm*960mm;
2.柜体立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为4mm优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行方便；
3.台面底座以及抽屉采用ABS高级工程塑料一次性注塑成型，外表光洁、美观；
4.抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盘和活动分隔板组成；
5.急救车后方输液架为可调式，根据需要自行调节高度。框架材料采用Φ16不锈钢圆管，急救托盘采用亚克力板加工而成，配置捆绑带四个，可360°自由旋转；
6.抽屉采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离约60cm,确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能，拉手采用弧形拉手；
7.抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，塑料筐规格为（长×宽×高）： 400×600×200mm（大号）；400×600×100mm（中号）； 400×600×50mm（小号），每只塑料筐承重≥60Kg。三种规格的抽屉可以根据科室的要求进行多种组合；
8.抽屉内部配置标准ABS塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合（ABS塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔），并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。充分提升药品存放量；
9.整车配置五层抽屉，三只小号抽屉、一只中号抽屉、一只大号抽屉，抽屉整体带排锁控制；配置透明ABS文件盒一个、心肺复苏版一个、氧气瓶挂架一个、电源插座一个、锐器盒一个、两个塑料翻盖式污物桶；推车右侧面带侧抽板，方便存放物品；
10.整车配置4只约4寸丝杆单片轮，外罩包ABS防缠绕；其中2只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。
