附件1：安宁市第一人民医院胸腔镜购置项目技术要求

产品名称：胸腔镜

数量：壹套

技术参数

1、胸腔镜 壹根

1.1总体要求：镜子所有部件均为原装进口，同一品牌。

*1.2柱状晶体镜，30度角，5mm≥直径≥3.3mm，长度≥25cm。操作简单，目镜端可拆卸。

1.3超广角视野。

1.4镜面前端用人工蓝宝石制成，不易磨损。

1.5镜体采用钛合金，表面作磨砂抗反光处理。

1.6可高温、高压、气熏或浸泡消毒。

1.7全屏非球面的高清图像。

1.8速锁型连接，镜鞘管磨砂设计，环保型的无铅透镜组。

*1.9要求与医院现有摄像系统兼容（现有摄像系统品牌型号为：品牌STORZ，型号：20134020；TC200）。

2、导光束 壹根

2.1、纤维导光束, 总长度≥300cm， 最大外径≥4.25mm，连接镜子接口有安全卡口，连接光源接口的手持部位为圆柱形。
3、消毒盒 壹个

3.1、提供匹配胸腔镜的消毒盒。
四、技术服务要求

3.1国内设有厂家代表处，有厂家授权维修服务中心，在云南省省内配有工程师，以保证维修及时。

3.2非人为损坏，镜子保修不少于贰年，终身维护。

3.3维修响应时间：2小时响应，48小时未解决故障可提供备用机。

3.4设备具有美国FDA认证或欧盟CE认证。

备注：带“*”技术要求必须实质性响应！

