附件1：安宁市第一人民医院低速冷冻离心机购置项目技术要求

1、变频电机驱动，微机控制，不小于7寸触摸彩色屏幕显示仪器运行全部参数，运行过程中可任意设定离心力、转速、时间，升降速曲线等参数。

2、自动脱帽适配器，满足于75mm-105mm长度真空采血管的分离，离心脱帽一次完成。

3、程序可编可存，储存30组以上常规程序，10档升降速曲线。

4、采用高效能环保制冷系统，无环境污染，温控精度高。

5、最高转速运行低于58分贝。

6、设有超速、超温、不平衡、电子安全门锁等多级保护功能，确保人机安全。

7、六级阻尼减震，离心效果达到最佳；可根据不同实验配制0.5-500ml适配器。 

8、主机参数

8.1最高转速：6000r/min

8.2最大离心力：4752xg    

8.3最大容量：4×750ml  

8.4转速精度：±10r/min 

8.5温控范围：-20℃～+40℃

8.6温控精度：±1℃

8.7定时范围：1s～99min

8.8整机噪音：＜58dB 

8.9电源：AC220V 50Hz 10A 

8.10整机功率：1300W

适配转子

	名称
	容量
	转速
	离心力
	备注

	水平吊篮
	4×300ml
	4000r/min
	3050xg
	

	脱帽适配器
	4×12×2-5ml
	
	
	真空采血管

	适配器
	4×12×1.5ml
	
	
	PP/PC管


