附件1：安宁市第一人民医院全自动便携式眼底相机购置项目采购需求
1、采集模式：免散瞳/散瞳彩照；
2、视场角：50°；
3、工作距离：15mm±5mm；
4、瞳孔要求：≥3mm；
5、对焦模式:自动/手动；
6、曝光模式:自动/手动；
7、操作模式:自动/手动 ；
8、数码采集形式:1"专业高清摄像头；
9、采集像素：2000万像素；
10、屈光补偿范围：±15D；
11、固视灯：中心固视；
12、对位：双摄像头对位；
13、显示屏：不小于7寸电容触摸控制屏；
14、电源:220V，50Hz；
15、报告内容包支持全自动AI审核与人工复核功能；
16、电子签名功能:可自定义报告签名，采集员、临床医生可以使用电子签名等方式签名；
17、可上传图片跨机构会诊阅片，实现远程会诊；
[bookmark: _GoBack]18、系统对接能力:支持和医院信息系统连接（包括不限于体检系统、HIS系统等平台对接，提供标准的患者信息同步接口、报告同步接口）；
19、配置：主机、电源线、适配器、产品合格证、装箱单、保修卡、彩色打印机等；
20、质保期不少于1年。

