附件1：安宁市第一人民医院超声自助报告机购置项目采购需求
	名称
	参数

	工业级主机
	主板：
芯片组：Intel H81 CPU类型：支持Core 2代/3代/Pentium/Celeron支持内存：DDR3笔记本 串口：10个；USB口：10个；SATA接口：SATA1×1；SATA2×1；SATA3×1
VGA接口：1个；PS/2接口：键盘口、鼠标口  网络：2个网络接口支持集成10/100/1000MbpsPCI插槽：PCIEx16 1.0×1；PCI1×1；PCI1×2
主机电源：
支持Intel和AMD 全系列双核CPU ；额定功率：250W ；最大功率：300W ；平均无故障时间：65000小时 ；保护功能：短路保护SCP，过压保护OVP，过电流保护OCP

	工业级液晶屏
	显著特征：高色彩饱和度，表面雾面，广视角，背光寿命大于5万小时；可视范围：337.920(H) x 270.336(V) (mm)；显示比例：4:3 ；分辨率：1280*1024；亮度：250 (cd/m2)；对比度：1000：1； 信号接口：双通道； 响应时间： 5 (ms)

	红外触摸屏  
	分辨率：4096×4096；最小触摸物体直径：8mm；响应速度：单点触摸：<16ms；输入方法：手指，画笔，专用笔或其他不透光的触摸感应介质；工作电压：+5VDC，允许范围+4.75V～+5.25V；功率：<1W，工作电流：<200mA；接口形式：USB

	条码扫描
	识别范围：一维码和二维码；
识读精度：分辨一维Code 39码：5mil；分辨二维DM、QR码：5mil；
触发方式：指令触发、感应触发、外部光电触发；
接口支持：标准USB口和RS232串口；
光源：630nm±10nm；
外型尺寸：L38.5mm*D34mm*H19.5mm

	凭条打印机
	打印机头：MS-D347TL机头/半切 (带导纸嘴装置）打印方式：热敏；
打印速度：150mm/S；切刀寿命：100w；支持的字符集：FONT A： 12 × 24 点阵字符；FONT B： 9×17点阵字符；汉字：GB18030简体中文（向下兼容GB2312-1980）；工作电压：直流 +24.0 V ± 2.4 V
打印宽度：80mm

	黑白激光打印机
	彩色激光打印机：处理器主频：≥1200MHz；内存：≥512MB，打印速度：≥33页/分钟；首页输出时间：黑色（A4，就绪）:≤9.5秒，彩色（A4，就绪）:≤10秒，最大打印幅面：A4；≥550页大容量纸盒；

	灯箱
	输出：14组LED灯光控制；2组传感器控制 ；通讯方式：RS232、USB ；输入：DC12V直流输入

	音响
	功率放大器信噪比：≧80dBA；失真度：≤0.5；调节形式：旋钮调节；扬声器单元：防磁、8欧姆；音频输入接口：3.5mm立体声耳机插头；输入电源：DC5V USB电源

	电源
	[bookmark: _GoBack]工作电压：12V；通信协议：USB内部转化为串口通信，波特率9600 ；功能：实现工控主机定时开关机、其他外设定时开关电

	机柜
	采用冷轧板制作，坚固厚实，在高温高寒的环境下不会变形，机壳采用高端工艺进行外朔粉喷涂，防锈、 防水、耐久抗腐蚀，模块采用轨道拉伸设计，维护极其方便，内部布线采用塑料线槽、扎线扣，部件各电源线、通讯线用缠绕管扎好，整齐规范。



