附件1：安宁市第一人民医院门头屏及签到机购置项目采购需求
门头屏
1、安装位置：医生诊室门口，用于显示当前患者就诊信息；
[bookmark: _GoBack]2、≥22寸液晶面板,可7*24小时运行，使用寿命≥50000小时；分辨率：≥1920*1080；亮度：≥250cd/m² ；对比度：1000:1;视角：≥178；功耗：≤35W；安卓系统；内存≥1G;存储≥8G;
3、外置高强度防划伤钢化玻璃，无需额外的保护措施。
4、中标人需及时安排人员到现场进行设备安装，不可延后或拒绝安装而影响医院相关工作；
5、设备软件适配、调试等工作，需由中标人配合医院银海工程师开展相关工作，确保设备运行期间的稳定性和安全性。

签到机
1、放置位置：门诊大厅、分诊台、检验科等区域；
2、落地式取号机机柜；
3、≥21.5寸电容触摸显示屏,分辨率≥1920*1080；CPU: RK3288  Cortex-A17 四核超强CPU，主频最≥1.8 GHz；内存:≥2GB;外存储:≥16GB;系统:Android7.1；
4、内置二维码条码扫描仪 ；身份证读卡器；80mm热敏打印机；支持WIFI；外部接口RJ45;USB;HDMI；落地式安装。
5、中标人需及时安排人员到现场进行设备安装，不可延后或拒绝安装而影响医院相关工作；
6、设备软件适配、调试等工作，需由中标人配合医院银海工程师开展相关工作，确保设备运行期间的稳定性和安全性。

