附件1：安宁市第一人民医院床旁心肌酶谱检测仪及配套耗材供应商遴选项目(二次采购)采购需求

测试原理：吖啶酯化学发光；
2、检测速度：大于等于50T/H；
3、最快出结果时间：小于等于12min；
4、同时分析项目：大于等于12个项目；
5、仪器具备采血管自动上样，可以连续添加样本；
6、仪器试剂位：大于等于12个，不停机加载试剂；
7、样本类型：全血，血清，血浆；
8、试剂针技术：具有液面探测、立体防撞、气泡检测等功能；
9、加样针：一次性TIP，拒绝携带污染；
10、耗材不停机自动更换；
11、仪器系统接口：可连接医院LIS系统，以实现结果自动传输；
12、自动报警，诊断，可与LIS系统连接；
13、校准模式：两点或多点校准；
14、检测项目（包含但不限于）：高敏肌钙蛋白（hs-TnI, hs-TnT）、肌红蛋白（Myo）、肌酸激酶同工酶 (CK-MB)、利钠肽 [B型利钠肽 (BNP) 或 N 末 端 B 型 利 钠 肽 原 ( NT-proBNP)、D 二聚体（D-Dimer）；

15、室内质控需满足使用科室批长度要求；
16、配置能连接采购人LIS系统的电脑、打印机各一套。

